**Instrucciones para luz WALLY BBQ GRILL**

* La luz ocupa 3 pilas AA.
* Use el destornillador para remover el tornillo del equipo, remueva la tapa e inserte las pilas, alineadas según las marcas + y -.
* Cierre la tapa del equipo y atornille nuevamente la tapa.
* No mezclar pilas nuevas y antiguas.
* No mezclar pilas alcalinas, estándares y recargables.
* Remueva las pilas cuando vaya a guardar el producto por un largo periodo de tiempo.
* Evite el contacto con agua, ya que la humedad puede dañar el producto.

**Instalando la luz en la parrilla**

* La parrilla debe estar completamente fría antes de instalar la Luz LED Wally.
* Abra la tapa de la parrilla completamente.
* Posicione la abrazadera de la luz en el mango de la parrilla, donde no interfiera con el uso normal de la parrilla.
* Apriete la abrazadera hasta que quede firme, pero sin apretar de sobremanera. Cierre la tapa lentamente y asegúrese que de la luz no interfiera con el cierre.
* Ajuste el brillo de la luz apretando el botón en la parte superior del producto.

**Especificaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| Estructura exterior: | ABS negro y abrazadera metálica |
| Potencia: | 2W |
| Flujo luminoso: | 200 LM |
| Tipo de pilas: | 3 pilas AA (no incluidas) |
| 3 Funciones: | 50%, 100% y apagado |
| Ángulo de rotación: | 360° grados |
| Tamaño de producto: | 20cm x 10cm x 6,2 cm |
| Resistencia de temperatura: | -20° a 55°C |
| Accesorio: | Destornillador manual |

**Uso y cuidado**

1. Guarde la Luz LED Wally cuando no esté en uso.
2. La luz puede ser limpiada pasándole un paño húmedo cuidadosamente. NO SUMERJA BAJO EL AGUA.
3. Remueva las pilas si la luz no ha sido utilizada durante 2 meses o más, ya que las pilas podrían filtrar y dañar el producto.
4. No queme, aplaste o desarme las pilas.
5. Recicle las pilas viejas si le es posible, y si no le es posible reciclarlas, deposítelas en contenedores aptos para pilas y baterías.

MANTENGA LA LUZ FUERA DEL ALCANCE DEL FUEGO CUANDO ESTÉ EN USO, PARA EVITAR LA EXPOSIÓN DE LAS BATERÍAS.